**附件1**  **浙江省 19批次儿童玩具及文具主动召回详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **商标** | **型号/****规格** | **生产批号****/批次** | **销售****数量** | **联系电话** | **缺陷描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能婴儿学步车 | 余姚市爱尚婴童用品有限公司 | 爱尚 | AS099C | / | 350辆 | 18069119683 | 1、未设置永久性警示说明“警示！切勿近火”，有引起着火、影响儿童安全的危险。2、学步车使用的任何塑料袋和软塑料薄膜上未设置醒目标识警示说明“警告：为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿”，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。3、“警告”等安全警示的字体小于四号黑体字，警示内容非黑体字。4、未在包装、使用说明书及标签上标明产品所采用的国家标准、行业标准或企业标准编号。5、电池室未标有成比例的电池形状及电池的标称电压和极性。 |
| 2 | 婴儿学步车 | 慈溪市蔻特贸易有限公司 | / | WA-360BR（包装箱）、WA-306（说明书） | / | 160辆 | 18858229042 | 1、学步车脚轮直径小于50mm，有致婴儿因学步车倾翻而跌落受伤的危险。2、未设置永久性警示说明“警示！切勿近火”，有引起着火、影响儿童安全的危险。3、学步车使用的任何塑料袋、软塑料薄膜上未设置醒目标识警示说明“警告：为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿”，儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。4、产品无中文使用说明，有致消费者使用不当造成伤害的危险。5、产品无中文警示，有致消费者造成伤害的危险。6、安全使用方法及组装装配说明，维护和保养，生产者名称和地址均无中文说明。 |
| 3 | 婴儿学步车 | 平湖市佳立儿童车厂 | 唯乐宝 | J208-4 | 2015.7-2015.8 | 300辆 | 13306730986 | 1、用于包装或学步车上的塑料袋厚度平均厚度不足0.038mm，且所测最薄厚度不足0.036mm，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。2、车体警示内容字体小于小五号黑体字。3、电池不借助工具可取下，有致儿童抓捏后放入口中或咬破，导致严重伤害的危险。 |
| 4 | 婴儿学步车 | 浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司 | CHBABY | A101A | 15CH308 | 200辆 | 13989520012 | 1、说明书的塑料袋上无“警告：为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿”警示说明，有引起着火、影响儿童安全的危险。 |
| 5 | 婴儿学步车 | 平湖市贝斯特童车有限公司 | 囡囝好 | 209 | PO－15－62N | 100辆 | 13586461788 | 1、用于包装或学步车上的塑料袋厚度平均厚度不足0.038mm，且所测最薄厚度不足0.036mm，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。2、小塑料袋上无“警告：为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿” 安全警示，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。 |
| 6 | 婴儿学步车 | 宁波家中宝贝儿童用品有限公司 | 家中宝 | X210 | 15—6—19 | 110辆 | 13566361877 | 1、适用年龄和体重，说明书与车体标注不一致；2、车体“警告”字体小于四号黑体字。3、产品包装上未标明产品所适用的年龄范围和预定承载的体重，有致消费者使用不当造成伤害的危险。4、可更换电池使用说明内容不全。 |
| 7 | 简易三轮车 | 宁波丽凯儿童用品有限公司 | nadle | SL-B1 | / | 60辆 | 13819842878 | 1、第二次跌落，前叉立管焊接处管子断裂，车辆机械强度不足，有致在使用时结构件出现裂缝或断裂，使乘坐儿童受到伤害的危险。2、左右把套拉脱力小于70N，有致把套在使用过程中被拉脱，造成车辆失控导致伤害事故发生的危险。 |
| 8 | 儿童三轮车 | 慈溪联进玩具有限公司 | LIANJOY | A48 | / | 525辆 | 13486607512 | 1、施力130N时，靠背严重弯曲。有致靠背和车体结合处在儿童乘骑过程中产生的冲击力作用下发生断裂或丧失功能，造成儿童伤害的危险。 |
| 9 | 儿童三轮车 | 永康市琪安特休闲用品厂 | 琪安特 | QAT-T004 | 2015.8-2015.9 | 690辆 | 13588609911 | 1、把立管夹紧装置试验时有相对位移，有致儿童在转向时对方向失去控制，造成儿童发生伤害的危险。 |
| 10 | 儿童推车/伞柄推车 | 慈溪凯利车业有限公司 | 凯利童车 | B-1 | XJ1405002 | 200辆 | 13968293333 | 1、乘坐儿童可触及区域内存在5mm－12mm之间的间隙、开口或孔，且深度大于10mm，如儿童将手指伸入后不易拔出，会因血液循环不畅造成对手指的伤害。 |
| 11 | 兰Q儿童自行车 | 宁波伟力车业有限公司 | 兰Q | WLN1229 | / | 200辆 | 13454746760 | 1、车轮轮轴螺母的拆卸扭矩未达到标称旋紧扭矩的70%，有致儿童使用自行车过程中因车轮的脱落导致伤害事故发生。 |
| 12 | 四轮电动童车 | 平湖市飞龙童车有限公司 | 福儿宝 | HL-1068 | / | 30辆 | 13706738870 | 1、进行制动时，玩具移动距离大于5cm，有致儿童将车辆行驶至斜坡上发生冲坡，有致儿童发生伤害的危险。2、包装箱、说明书上型号标注与产品上不一致。 |
| 13 | 海洋钓鱼拼图 | 浙江和信玩具有限公司 | 依可·比好 | EB012B | 1506002 | 1603套 | 13967049666 | 1、钓鱼竿钓绳端部木质部件在50N拉力下脱落，能完全容入小零件筒，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险。2、未注明产品执行标准编号。 |
| 14 | 儿童摇马 | 温州咪多奇游乐设备有限公司 | 乖乖熊 | / | G—Y01—2 | 500只 | 15888484466 | 1、包装、使用说明或标签上未标注产品标准编号。2、包装、使用说明或标签上未标明玩具使用的年龄范围。 |
| 15 | 儿童游戏摇马 | 温州优嘉游乐设备有限公司 | YOKIATOY | HK5003-1 | 2016.3 | 300只 | 15906878788 | 1、塑料袋厚度平均厚度不足0.038mm，且所测最薄厚度不足0.036mm，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。2、包装、使用说明或标签上未标注产品标准编号。3、包装、使用说明或标签上未标明玩具使用的年龄范围。4、无组装图。 |
| 16 | PVC跳跳马 | 义乌市凯弘文体用品有限公司 | 凯利弘 | / | 2016.2-2016.3 | 1800只 | 13906894333 | 1、塑料袋厚度平均厚度不足0.038mm，且所测最薄厚度不足0.036mm，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。2、“警告”字体小于四号黑体字，警示内容的字体小于五号黑体字。 |
| 17 | 细双头记号笔 | 宁波慈溪市爱可制笔有限公司 | 听雨轩 | 4127 | 2015.3-2015.11 | 34200支 | 18906621868 | 1、笔帽能通过直径为16mm的环形量规，笔帽最小通气面积为0mm²，笔帽在室温最大压力差1.33kPa下最小通气量为0L/min，有致学生因吞咽笔帽造成窒息的危险。 |
| 18 | 安全剪纸用剪刀 | 义乌市通元文具有限公司 | 小青蛙 | PK-026A | 2016.1.10-2016.2.1 | 5000把 | 13957930168 | 1、剪刀等存在锐利边缘、尖端容易造成在使用中割伤手等危害。 |
| 19 | 剪刀 | 义乌市文渊文具有限公司 | Chanyi | CY2718155mm(6") | 2016.3.4-2016.4.5 | 550把 | 13777501669 | 1、剪刀等存在锐利边缘、尖端容易造成在使用中割伤手等危害。 |

以下空白