焦炉煤气气体报警器    

 【公司名称:】聊城捷顺电子有限公司  
 【公司地址:】聊城建设东路双庙楼四楼  
 【主营产品:】气体检测仪，气体报警器  
 【联 系 人:】史经理  
 【联系电话:】0635-6185514  
 【手    机:】13563577763  
 【传    真:】0635-6185514  
 【来源网站:】企业招商网  
 【来源地址:】http://liaocheng.71zs.com/c1fnnobqeiinxelibponlc.html  
 【详细信息:】【0635-6185514,13563577763史经理】HD系列智能型焦炉煤气气体报警器＝（HD-800型焦炉煤气报警控制器）＋（HD-700型焦炉煤气探测器）构成报警系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。具有性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性稳定运行和测量气体种类多样化的要求HD-900型号手持式焦炉煤气检测仪：外观小巧、精致，携带方便，操作及其简单，危险场合连续检测有毒气体、氧气。灵敏度高响应时间快，配备液晶显示屏以及音频声光报警提示，能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。它适用于有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。HD-800+壁挂式一体机：壁挂式焦炉煤气检测报警器为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器或催化燃烧式传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统，RS485数字信号与工厂上位机连接；大屏幕液晶屏实时显示泄漏气体的浓度值，超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统；仪器采用嵌入式微控制技术，全中文菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。气体报警器产品特点：　　 　　LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态； 　　使用数字信号传输，可靠性高； 　　2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A； 　　使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性； 　　精度： ±3%F.S.； ±1%F.S.(定制)     显示模式：LED数码管显示（可选液晶显示）    工作环境温度： -40～70℃(具体依据传感器参数)     工作环境湿度： 10-95% R.H.(无凝露)HD-900型焦炉煤气报警器主要功能特点：    ◆传 感 器：氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体/催化式    ◆检测气体：焦炉煤气　　◆采样方式： 扩散/吸入 　　◆检测范围： 0-100%LEL 　　◆精 度：±5%(F.S)   产品的设计、制造、检定遵守以下国家标准 ：《GB16808-2008 可燃气体报警控制器》《GB12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》。请联系：史经理   电话：0635-6185514    手机：13563577763   Q Q：1138364959