鑫泰润岩棉板规格齐全 预购从速    

 【公司名称:】石家庄鑫泰润建材有限公司  
 【公司地址:】辛集市旧城镇工业区  
 【主营产品:】岩棉,岩棉板,岩棉条,岩棉复合板,国标岩棉板  
 【联 系 人:】黄经理  
 【联系电话:】0311-83181166  
 【手    机:】13032611327  
 【传    真:】0311-83181166  
 【来源网站:】企业招商网  
 【来源地址:】http://shijiazhuang.71zs.com/c1fnfcklyntyqgofhhbioi.html  
 【详细信息:】产品介绍 鑫泰润岩棉是以精选的优质的天然岩石，如玄武岩、白云石等为主要原材料,经冲天炉(>1450℃)熔化，采用国际先进的四辊离心机高速离心成纤,同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂，再经捕集带收集，摆锤铺棉、固化、切割形成不同规格和用途的产品。同时，也可深加工成为缝毡、管套及贴面产品等。产品属性鑫泰润岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有极高的保温效果。使用方法鑫泰润岩棉是理想的隔音材料,大量的细长纤维形成了多空联通结构，决定了鑫泰润岩棉是一种出色的吸音降噪材料。主要特点鑫泰润岩棉原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑防火材料,主要防火特性:具有防火性能，有效防止火热蔓延。尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。耐高温。熔点高于100O℃在火灾中不会产生烟雾或燃烧液滴、碎片。在火灾中不会释放有害环境的物质或气体。注意事项鑫泰润岩棉化学性质稳定，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀性。鑫泰润岩棉产品憎水率大于98%，吸水率极低，无毛细渗透。其他说明鑫泰润岩棉化学性质稳定，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀性。交易说明由于鑫泰润岩棉的优异性不仅能够达到很好的节能减排的效果，而且能大大提高整个建筑物的能源利用效率。